**Techrider fool**

**Bedarf:**

**PA**

PA mit Subwoofer

**Monitoring**

Monitorsound wird nicht benötigt

**Mischpult**

2 Kanäle

**Peripherie**

2 x 31 Band-EQ

**Mikrofonie**

Es werden keine Mikrofone benötigt

**Licht**

mindestens: 3x PAR64

gerne: Bewegtlichtanlage und Hazer

**Strom**

1x Bühnenstrom

**Bühnenraum**

ca. 1,5m x 1,5m Bühnenraum

**Ausgegeben wird:**

2x XLR (symmetrisch) als Stereosumme