
**Technical Rider - Discontrol**

***Bitte beachten:*** Der Technical Rider ist Teil des Vertrages. Eventuelle Zweifel an der Erfüllbarkeit der gewünschten Bedingungen bitte ggf. vorher mit uns absprechen!



Mikrofonierung/Besetzung:  
3x Gesang (1x Lead, 2x Background) → 3 Gesangsmikros  
2x E-Gitarre → 2 geeignete Mikros für Gitarrenamps  
1x E-Bass → Abnahme über DI-Box oder Mikrofonierung des Amps  
1x Drums → Abnahme von Bassdrum + Snare; je nach Größe der Location auch Overheads

Monitoring:  
Ideal wäre mindestens ein Monitor pro Musiker (macht insgesamt 5 Monitore).  
Notfalls können Bass und eine Gitarre (siehe linke Bühnenseite) auch zusammengenommen werden.

PA:  
Sollte entsprechend Veranstaltungsgröße und Zuschauerzahl den Raum mit Sound füllen können.

Lichtshow:  
Sollte je nach Veranstaltung vorhanden sein.

Stromversorgung:  
Bitte Stromversorgung auf der Bühne für 3 Amps + jeweils ein Netzteil für Effektgeräte sicherstellen!