|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Gesang**Gesangsmicro Sennheiser e8401 Kanal |
| **2** | **E-Gitarre + A-Gitarre + Gesang** Peavey Trible XXXMarshall 1960 lead 2x12Ampmicro Sennheiser e604Gesangsmicro Noname3 Kanäle 2x Strom 230V |
| **3** | **E-Gitarre**Marshall JVM 410Bogner 2x12 Sennheiser e6041 Kanal 2x Strom 230V |
| **4** | **E-Bass** Hartke HA 3500Hartke 4,5 B XI 4x101 Kanal 2x Strom 230V |
| **5** | **Schlagzeug** 14“SN Sennheiser e90422“BD Sennheiser e901 + e90212“Tom Sennheiser e90613“Tom Sennheiser e90616“Tom Sennheiser e9062xOH Sennheiser e914 x2Sonstiges: Drum Rack; SPS-D; 7 Becken + HiHat9-Kanäle 3x Strom 230V |
| **6** | **Monitor 1**The Box MA 1501 Kanal 1x Strom 230V |
| **7** | **Monitor 2**The Box MA 1501 Kanal 1x Strom 230V |



5

1

2

3

4

7

6