**WHO KNOWS TECHNICAL RIDER

CONTENT**

 INPUT LIST.

 STAGE PLOT.

 **INPUT LIST**

1.KICK IN – BETA 52

2.SNARE TOP - SM 57

3.HI HAT - AT 4041 OR AT 4033

4.TOM 1 - BETA 98 A OR MD421

5.TOM 2 - BETA 98 A OR MD421

6.TOM 3 - BETA 98 A OR MD421

7.OH L - AT 4041 OR AT 4033

8.OH R - AT 4041 OR AT 4033

9.E-DRUMS – ACTIVE DI OR 1/4 “ JACK INPUT
10.BASS - ACTIVE DI

11.BASS - BETA 57

12.GUITAR 1 - SENNHEISER E609 OR SM 57

13.GUITAR 2 - SENNHEISER E609 OR SM 57

14.LEAD VOCAL - BETA 58A OR AKG D5

15.GUITAR VOCAL – BETA 58A

16.BASS VOCAL - BETA 58A

17.DRUMS VOCAL – BETA 58A

\*POWER OUTLET NEEDED

 **Drums
 and
 E-drums**

AUDIENCE

Pedal  borad

Pedal borad

 Drums
Monitor

BASS
MONITOR

LEAD
VOC
MONITOR

GUITAR
MONITOR

BASS
AMP

GUITAR AMP

GUITAR
AMP