**BARDZO BARDZO Stage Plan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | DRUMS  2x220V |  |  | | --- | | MONITOR |      |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | GUITAR  2 X 230V | | |  | BASS  3 X 230V | | | MONITOR |  | | | MONITOR |   VOCAL   |  | | --- | | MONITOR | |

**FRONT**

**RIDER**

Wokalista:  
 - statyw mikrofonowy  
 - kabel z wejsciem xlr   
 - odsłuch  
 Bas:  
 - kabel z wejsciem xlr (bas ma swoj DI box)

-odsłuch  
Gitara:  
 - dwa mikrofony dynamiczne pod piec stereo  
 - odsłuch  
 Bębny:

-DI box z liniem wejściowem (do wielośladu)  
 - mikrofon werbel  
 - mikrofon stopa  
 - dwa mikrofony na overheady  
 - odsłuch