**BARDZO BARDZO Stage Plan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| DRUMS2x220V |

|  |
| --- |
| MONITOR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GUITAR2 X 230V |  | BASS3 X 230V |
| MONITOR |  | MONITOR |

 VOCAL

|  |
| --- |
| MONITOR |

 |

**FRONT**

**RIDER**

Wokalista:
 - statyw mikrofonowy
 - kabel z wejsciem xlr
 - odsłuch
 Bas:
 - kabel z wejsciem xlr (bas ma swoj DI box)

-odsłuch
Gitara:
 - dwa mikrofony dynamiczne pod piec stereo
 - odsłuch
 Bębny:

 -DI box z liniem wejściowem (do wielośladu)
 - mikrofon werbel
 - mikrofon stopa
 - dwa mikrofony na overheady
 - odsłuch